Svea CTD (SHARKtools)

Det här händer

Här följer en beskrivning på vad som i stora drag händer vid användandet av sidan ”Svea CTD”

Lås upp val (checkbox)

* Byt mellan manuell och mer strikt hantering

Skriv över filer (checkbox)

* Om ikryssad skrivs samtliga filer över i det aktuella steget

Arbetsmapp (knapp)

* Frågeruta för att välja arbetsmapp
* Den aktuella sökvägen visas bredvid knappen
* Skapar referens till undermapp i den valda mappen om ”Lås upp val” inte är ikryssad (detta blir i det fallet den faktiska arbetsmappen)
* Referenser till samtliga undermappar sätts (self.svea\_controller.working\_directory = directory)
* Mappens innehåll visas till höger om sökvägen

Råfiler (knapp)

* Frågeruta för att välja mapp
* Den aktuella sökvägen visas bredvid knappen
* Mappens innehåll visas till höger om sökvägen
* Sökvägen sparas
* Uppdatering görs av val under ”SEB processering”

Kör processering (knapp)

* Filer med den valda ”filnamnet” laddas
* Därefter sker följande steg
  + Setupfil
  + Filerna processeras av seabirds programvara